**Требования**

**к питьевой воде в ДОУ**

Питьевая вода должна быть безопасна для потребления детьми по микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства.

В отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, применяется [СанПиН 2.1.4.1074-01](http://vip.1obraz.ru/%22%20%5Cl%20%22/document/99/901798042/XA00LU62M3/) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные [постановлением Главного санитарного врача РФ от 26 сентября 2001 г. № 24](http://vip.1obraz.ru/#/document/99/901798042/).

Требования к качеству и безопасности питьевой бутилированной воды установлены:

* Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю ([решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299](http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902227557/));
* ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия», утвержденный Приказ Росстандарта от 22 ноября 2013 г. № 1606-ст;
* [СанПиН 2.1.4.1116-02](http://vip.1obraz.ru/#/document/99/901816045/XA00LTK2M0/) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», утвержденные [постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 марта 2002 г. № 12](http://vip.1obraz.ru/#/document/99/901816045/).

**Особенности бутилированной воды**

Для питания детей не рекомендуется использовать некипяченую водопроводную воду, тем более воду из родников, наземных и подземных источников. С учетом гигиенических требований целесообразно использовать бутилированную воду. В нашем детском саду дети пьют бутилированную воду, расфасованную в бутылки по 5 литров.

**Питьевой режим в детском саду**

Питьевой режим в детском саду организуется в следующих формах:

* питьевая вода, расфасованная в емкости и бутилированная (по качеству и безопасности отвечает требованиям к питьевой воде);
* кипяченая вода (при условии хранения не более 3 часов);
* установки с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости (предусматривается замена емкости по мере необходимости и обработка дозирующих устройств).

 Об этом сказано в [пункте 14.26](http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/ZAP2HOA3LI/) СанПиН ДОУ.